1. Ubicación, con un botón para determinar coordenadas. (Agregar para todos los módulos

Campos POSX y POSY y Dirección

1. Resultado.

Campos textolocalizacion , textoclase, textotipo

Fuga y sospechoso llevan los otros campos

Si es silencioso o no verificable ponerles **Sin Datos**

Agregar **Sin Datos** a las opciones de las columnas 2 y 3

1. MATERIAL DEL CAÑO

Campo TextoComponente y es obligatorio

* + 1. HIERRO FUNDIDO
    2. ASBESTO CEMENTO
    3. POLIET. / PVC
    4. PLOMO
    5. SIN DATOS

1. DIAMETRO DE CAÑO

X A COMPLETAR, TABULACION CON BUSQUEDA SENSITIVA

Leer Tabla Catalogo de Obras y ProyectoMod Aysa y Activo y verreqapp en true

Grabar CatCodigo en CAMPO CODIGOdIAMETRO

1. TIPO DE FUGA A LA SUPERFICIE

Campo Motivo y es obligatorio

VISIBLE

SEMIVISIBLE

INVISIBLE

GOTEO

1. COMENTARIOS

Campo Planos